附件2

电气火灾综合治理自查检查表

表一：工业企业生产场所

单位名称：                                                        检查时间：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 检查内容 | 检查情况 | 发现的问题 | 整改意见 |
| 一、电气线路和电气设备 | 1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的产品，并与生产场所的火灾危险性相适应 |   |   |   |
| 2.生产场所的电气线路、配电柜（箱)、生产设备的电气箱应保持完整、干净和状态良好 |   |   |   |
| 3.配电柜（箱）的选型、设置、安装应与使用场所的环境条件相适应，采用不燃材料制作 |   |   |   |
| 一、电气线路和电气设备 | 4. 电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，导线绝缘层无破损、腐蚀、老化现象 |   |   |   |
| 5. 配电柜（箱）内电源开关、断路器等应采取防止火花飞溅的防护措施并保持完好，箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，出线端接线数量及连接方式应符合要求 |   |   |   |
| 6.敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施 |   |   |   |
| 7.电气线路不能与可燃液体、气体管道和热力管道敷设在同一管沟内 |   |   |   |
| 8.电气线路不能穿越通风管道，并避开高温潮湿部位。穿越楼板、墙体时应进行防火封堵 |   |   |   |
| 9.灯具的选型应与使用场所的环境条件相适应 |   |   |   |
| 一、电气线路和电气设备 | 10.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施 |   |   |   |
| 11.电炉、电动机等用电设备应与周围可燃物保持安全距离 |   |   |   |
| 12.防雷、防静电设施应定期检查，接地电阻检测结果应符合规定 |   |   |   |
| 13.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核，布置电气线路 |   |   |   |
| 二、电气安全管理 | 14.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书 |   |   |   |
| 15.企业应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档 |   |   |   |
| 16.企业应制定电气安全操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急处置预案并组织定期演练 |   |   |   |

检查人员（签字）：                                    被检查单位人员（签字）：

电气火灾综合治理自查检查表

表二：物流仓储场所检查表

单位名称:                                                      检查时间：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 检  查  内  容 | 检查情况 | 发现的问题 | 整改意见 |
| 一、电气线路和电气设备 | 1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品，并与场所的火灾危险性相适应 |   |   |   |
| 2.库区的每个库房应当在库房外单独安装电气开关箱，工作人员离开库房应拉闸断电 |   |   |   |
| 3.电表箱、配电盘（柜）应采用不燃材料制作，设置的短路、漏电等保护装置应完好有效，定期测试保护功能 |   |   |   |
| 4.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物 |   |   |   |
| 一、电气线路和电气设备 | 5.电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象 |   |   |   |
| 6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施 |   |   |   |
| 7.库房内不应设置移动式照明灯具，灯具下方不应堆放物品，其垂直下方与储存物品的水平间距离不应小于0.5米 |   |   |   |
| 8.电动升降、卷扬设备及其操作开关、供电线路保护措施应完好 |   |   |   |
| 9.锂电池产品应存储在独立的防火分区库房内 |   |   |   |
| 10.防雷、防静电设施应定期检查，接地电阻检测结果应符合规定 |   |   |   |
| 二、电气安全管理 | 11.库房内不应使用电炉、电烙铁、电熨斗、电加热器等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器 |   |   |   |
| 12.库房内不应为以蓄电池为动力的作业设备、电动车、手机、充电宝等移动用电设备充电 |   |   |   |
| 13.库房内不应擅自拉接临时电线， 不应停放电动车 |   |   |   |
| 14.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书 |   |   |   |
| 15.企业应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档 |   |   |   |
| 16.企业应制定电气安全操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急处置预案并组织定期演练 |   |   |   |

检查人员（签字）：                                   被检查单位人员（签字）：

附件3

电气火灾防范专项治理负责领导、联络员名单

填表人：            审批人：            填报时间：   年   月   日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单 位** | **负责领导姓名** | **职 务** | **联系方式** |
| 市粮食局 | 钟世高 | 副局长 | 13907991879 |
| **联络员姓名** | **职 务** | **传真号** | **联系方式** |
| 公  谱 | 副科长 | 7191510 | 15979267966 |

说明：如负责领导、联络员岗位调整，请在调整后1周内，重新上报新调整人员名单。